| Ronda Eletrônica |
| O Ronda Eletrônica tipo bastão, é um sistema utilizado para acompanhar e monitorar as atividades dos vigilantes. É composto de Bastão (Leitor), Button (ponto de ronda) e Software. Com este sistema é possível certificar-se de que o vigilante está indo aos locais que devem ser vistoriados no horário e na freqüência desejada. Através de um simples toque ou aproximação, dependendo do tipo, o equipamento lê o código do button, registrando na sua memória a data e a hora da operação. Estes registros são comparados com a programação estabelecida pelo gestor e gera relatórios dos eventos em desacordo, bem como da rotina realizada corretamente. Os bastões de ronda são equipamentos resistentes, feitos para operar nas piores condições de utilização, inclusive quanto a tentativa de destruição. Os equipamentos utilizam baterias de longa duração para que seja possível o uso 24hs sem a necessidade da troca de bateria. Para identificação dos pontos de ronda e vigilantes, são utilizadas duas tecnologias: Buttons: são chips encapsulados em uma capa de aço inoxidável, com formato similar a uma moeda. Cada chip possui um número de série único e não requer alimentação, fios ou outra instalação específica. Os Buttons são a melhor opção no controle de rondas, pela resistência, inviolabilidade e impossibilidade de serem copiados. De utilização simples, alta resistência e baixo custo operacional, o sistema de controle de rondas é perfeito para garantir que os vigilantes efetuem corretamente as suas rondas, ou que outros controles de pessoal sejam efetuados. O bastão é descarregado e programado utilizando uma interface USB que é conectada ao computador com um software objetivo e amigável, é a ferramenta indicada para todos os perfís de usuários, entre eles as empresas de segurança patrimonial, indústrias e condomínios. O funcionamento da ronda eletrônica é bastante simples: 1. Instale os pontos de verificação nos locais que devem ser visitados pelo vigilante; 2. No software, programe como você deseja que a ronda seja feita, informando horários, freqüências, e pontos a serem visitados; 3. Oriente o vigilante para visitar os pontos de verificação conforme foi programado no software; 4. Após o vigilante ter trabalhado, descarregue as informações no software. A periodicidade da descarga é de acordo com a sua conveniência. 5. Confira os relatórios e veja em detalhes as rondas realizadas pelo vigilante, bem como as falhas na sua execução caso as mesmas tenham acontecido.