Central de Alarme Contra Incêndio |
A Central de Alarme Contra Incêndio, do tipo inteligente endereçável com protocolo de comunicação , possibilitando a ligação de elementos de mesmo protocolo utilizando uma linha de três condutores. Totalmente programável pelo usuário pelo seu painel ou por microcomputador ligado à entrada serial, por intermédio de software configurador que a acompanha. Utilizando micro controladores de última geração e tecnologia de memória flash, dentre suas funções normais agrega uma especial para apagamento e numeração do endereço dos módulos ligados à sua linha de comunicação, que as diferenciam dos demais equipamentos que utilizam chaves ou códigos para este fim. Atende instalações conforme prescrições da nova norma para Instalações de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio da ABNT NBR 17240:2010. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 500 endereços em laço único Classe B, ou até 5 laços de 100 elementos em Classe A. 04 Saídas Máster programáveis para acionamento de alarme e avaria, contínua ou pulsada. Totalmente Programável pelo usuário. Apagamento e Numeração de Endereço dos Módulos. Porta Serial RS232 ou RS485 para a utilização de: Software Configurador, Software Supervisores ou Impressora. Memória para 680 eventos. Modos de Acionamento: Setorial, por Zonas ou Geral com ou sem temporização. Habilitação / Desabilitação de Módulos. Modo de Manutenção de Módulos. Data e Hora Fonte Chaveada Micro controlada com teste de bateria incorporado.