| ATERRAMENTO |
| O aterramento elétrico e suas tem três funções principais Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas,através da viabilização de um caminho alternativo para a terra, de descargas atmosféricas. "Descarregar” cargas estáticas acumuladas nas carcaças de maquinas e equipamentos eletrônicos para a terra. Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção ( fusíveis,disjuntores, etc. ), através da corrente desviada para a terra. O neutro é um “condutor” fornecido pela concessionária de energia elétrica, pelo qual há o “retorno” da corrente elétrica. O terra é um condutor construído através de uma malha de haste metálica e que , em situações normais, não deve possuir corrente elétrica circulante. Resumo:A grande diferença entre terra e neutro é que, pelo neutro há corrente circulando, e pela terra, não.