Cerca Eletrificada |
Efeito Psicológico de Cerca Eletrificada Com uma cerca eletrificada instalada sobre os muros o invasor logo visualiza a proteção ficando inibido de invadir, o efeito psicológico que a cerca eletrificada provoca é bem conhecido, Pense nisso! O Susto!! Como um sistema de segurança eletrônica como a cerca eletrificada o invasor recebe o pulso de alta tensão (entre 8.000 e 12.000 Volts dependendo da regulagem da central de choque), porém de baixíssima corrente (amperes), o choque é do tipo pulsativo aplicado a cada 1,2 segundos e dura apenas um milésimo de segundo, isso faz com que a descarga elétrica dê um tranco bem desagradável, porém um choque da cerca elétrica que não gruda, não é fatal. Isso torna a cerca elétrica um sistema de proteção perimetral e muito eficiente, a cerca elétrica não coloca a vida de quem a tocar em risco, o choque emitido pela cerca elétrica é pulsante. O Controle remoto, e utilizado para ligar/desligar a Central eletrificadora da cerca. As hastes para cerca eletrificada, perfazem o perímetro onde serão protegidas pela cerca eletrificada, as hastes para cerca eletrificada podem se de vários tamanhos. A central de choque para cerca eletrificada energiza entre 1200 e 1600 metros de fio de aço inox dependendo do modelo isso significa que para cada 300 ou 400 metros lineares de cerca eletrificada com quatro isoladores é necessária uma central de choque para cerca eletrificada. Proteção perimetral sobre portões: Sobre portões não é possível instalar cerca elétrica então utilizamos sensores perimetrais, estes sensores perímetros complementa a cerca elétrica no perímetro de portão, são sensores com feixe de infravermelho invisível, ele detecta o movimento sobre o portão, complementando a segurança eletrônica do local. Caixa de proteção para cerca elétrica: A caixa de proteção para cerca elétrica e usada em casos onde não existe proteção para a central de choque, neste caso é instalado esta caixa que e vedada e não permite que entre água ,ou seja, violada a central de choque para cerca elétrica ou cerca eletrônica. Usar o bom senso ao utilizar uma altura mínima para instalação da cerca elétrica (acima de 2,00m)